4 x KICK LA LUNA (+ Gast: DRUMS)
Kanalbelegung v. Mischpult aus gesehen
Ist nur ein Vorschlag – muß nicht so gesteckt werden!!!!!

(STAND :09_2011)

KANAL	Signal		Mic			Stativ	DI	Info
1		voc GUIT v.r.		SM58	y	-	Stativ – Kabel fest
2	LEAD_voc Elke v.m.	eigenes MIC 		STATIV - Kabel beweglich
3		voc BASS  v.l.	SM58	y	-	STATIV. Kabel beweglich
4		voc Anne v.m.r	SM58	y		STATIV fest
5		voc Anne h.r.		SM58	y		Stativ – Kabel fest
6		TIMBA (vorne)	 eig. MIC		Klemm-Mic/Phantomspeisung
7		Minicajon 1		eigenes MIC		Klemm-Mic/Phantomspeisung
8-manchmal		Mini-Cajon 2	 	eigenes MIC	 	 Klemm-Mic/Phantom
9-manchmal 		Handsurdo – plexi 	eigenes MIC		 (SM57 +Klemme)
10 -	selten		2 Congas		eigens Mic		Klemme //XLR kabel
11- manchmal 	Surdo-Blech		eigenes MIC		lange Kabel SM57/Claw)
12		Bass	- (links)	-			XLR – Eingang – aus AMP
14- selten		Guit (rechts)	AMP//E-Guit		 		SM 57 + Stativ
15		IMMER: Ak.Giut + Tonabnehmer		XLR  aus AMP
16		Elke Guit (mitte)	-			DI-Box (mitte – Kabel  v. hinten)
17—21/ bzw.23: 	 Drums-Set Mikrophonierung : 4-6 Kanäle Mikrophone/Stative bzw Klemmen – werden dazu  benötigt

- 3-4 monotire vorne (3 Kanäle)
2  Monitore hinten (gerne einzelne Wege, geht aber auch zusammen 1 Kanal)..
 (Mind. Bühnengröße: 6 x 4 m – gerne 8 x 6 m**-  je nach  Größe der Bühne –
2 x  2 x + 1 x 2m RISER (PODEST) für Percussion/bzw. drumset

PA wird cpl. gestellt – Techniker auch

l, m, r, v, h (links, mitte, rechts, vorn, hinten) aus Technikpult-Perspektive
Kick La Luna Instrumentierung / Belegung 2011
------------------------------------------------------------------------
TECHNIK-INFO
Ansprechperson: Anne Breick +49(0)160 580 94 98
MAIL: contact@ayebeegroove.de

ORGANISATION-INFO  booking@kicklaluna.com
BAND-INFO
www.kicklaluna.com